**WiFi 400万 网络双光模组**

**功能特点：**

1、1/3" 400万CMOS传感器

2、支持三种灯光模式：双光、全彩、红外

3、单频WiFi6，2.4GHz+蓝牙配网

4、提供WiFi和网口两种选择

5、H.265、265+智能编码，减少带宽压力

8、支持双向语音通话，沟通无障碍

9、支持（512GB）Micro SD卡/云存储

10、支持APP远程控制

11、支持双光源报警/声音报警/语音对讲

12、智能人形检测：区域检测、绊线检测

13、支持ONVIF协议

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | MT-F46DW |
| 主控芯片 | SSC377D |
| 图像传感器 | 400万像素,1/3" CMOS |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~1.5Mbps可调；支持帧率1~15帧/秒可调； |
| 图像输出 | 主码流：15FPS@（2560×1440，2304×1296，1920×1080，1280×720)； |
| 子码流：640×360,480x360,CIF； |
| WiFi | 2.4GHz（WIFI6），WiFi标准IEEE 802.11 b/g/n/ax； |
| 蓝牙 | Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2 |
| TF接口 | 1个TF存储接口，最大支持512G； |
| 音频接口 | 音频线性1路输入1路输出； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，支持实时音视频传输，精准人形检测，双光源报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P； |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android)支持AC18Pro； |
| 电源 | DC12V电源输入接口 |
| 工作环境 | -40~+65℃ |