**300万 双光模组**

**功能特点：**

1、1/3英寸300万像素CMOS传感器；

2、支持H.265+、H.265、H.264编码

3、支持软光敏：双光模式、全彩模式、红外模式；

4、支持智能分析：人形检测，自定义区域；

5、支持语音对讲、语音播报、自定义语音；

6、支持图像翻转，支持数字宽动态；

7、支持Onvif；

8、集成POE

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | MC-A37P |
| 主控芯片 | SSC335 |
| 图像传感器 | 300万像素,1/3" CMOS |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~3Mbps可调；支持帧率1~25帧/秒可调； |
| 图像输出 | 主码流：25FPS@（2304×1296，1920×1080，1280×720)； |
| 子码流：D1,VGA,640×360； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| IRCUT接口 | 集成IRCUT切换电路，自动/外部控制/手动/定时来控制IRCUT日夜模式 |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| 灯板接口 | PWM红外、PWM暖光,CDS； |
| 音频输入 | 音频线性1路输入（MIC）； |
| 音频输出 | 1路输出，1路输出； |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF 等网络协议 |
| POE | 电源：802.3af（最大输出功耗12W）、DC12V 90mA |
| 工作环境 | -30~+65℃ |