**800万 双目全景拼接模组**

**功能特点：**

1、双目拼接，全景超宽视角；

2、最高分辨率4096\*1944@20fps；

3、支持人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警；

4、内置灯板驱动，更稳定支持灯光模式：双光、全彩、红外

5、2.8MM镜头水平视角180°；

6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；

7、支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；

8、支持双向语音对讲；

9、2路音频输入，1路音频输出

10、支持POE扩展；

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | MC-D80 |
| 主控芯片 | MSC359G |
| 图像传感器 | 1/2.7英寸CMOS星光级 |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~6Mbps可调； |
| 图像输出 | 主码流：20@fps（4096\*1944）； |
| 子码流：20@fps（1024×480，768×360）； |
| 音频接口 | 支持2路MIC输入，1路自带功放输出（8Ω2W）； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| TF接口 | 1个TF存储接口，最大支持512G； |
| 复位键接口 | 支持硬件复位； |
| 灯板接口 | 集成双路灯板驱动模块，默认智能双光 |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P； |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android)AC18Pro； |
| 电源 | DC12V电源输入接口 |
| 工作环境 | -20~65℃ |